上海立信会计金融学院无线认证操作使用说明
一、无线SSID信号
目前学校四个校区统一有lixin-ap、lixin-ap-802.1x两个SSID信号供全校师生使用连接互联网
二、认证使用
SSID：lixin-ap  
[image: ]
连接成功状态，提示需要登录/认证
[image: ]
连接后系统自动弹出此窗口，输入学工号、密码进行认证；个别终端如果没有弹出此认证框，点击系统的状态信息可手动打开认证界面，或打开浏览器访问任意网址，浏览器会跳转到认证界面。
认证地址: http://222.204.182.89/a79.htm 


[image: ] [image: ]
认证通过提示认证已成功，同时跳转到学校官网主页

SSID：lixin-ap-802.1x  安卓系统   
[image: C:\Users\aidon\AppData\Local\Temp\1574230660(1).png]
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]身份：同学工号
密码: 同学工号密码
点击“连接”验证成功即可使用校园无线网络


SSID： lixin-ap-802.1x    iOS系统   

[image: ]
身份：同学工号
密码: 同学工号密码
点击“加入”连接网络 


[image: ]
验证用户名密码成功后弹出证书信任页面后，选择“信任”即可使用校园网络


SSID： lixin-ap-802.1x   Windows7系统   认证范围；三校区
A、设置新的连接或网络连接

[image: ]
B、手动连接到无线网络
[image: ]

C、手动配置连接到无线网络的网络信息
[image: ]
D、更改连接设置
[image: ]
E、选择“安全”选项卡,点击“设置”更改“Microsoft：受保护的EAP（PEAP）”
[image: ]
F、选择身份证验证方法为：Huawei EAP-GTC,取消勾选“验证服务器证书”
[image: ]
G、选择“安全”选项卡,点击“高级设置”
[image: ]

H、802.1X设置选项卡，勾选“指定身份证验证模式”，验证模式“用户或计算机身份验证”
[image: ]

I、选择无线信号：lixin-ap-802.1x  弹出窗口输入学工号、密码登录，一次登陆永久有效
[image: ]

SSID： lixin-ap-802.1x   Windows10系统   认证范围；三校区

A、设置新的连接或网络连接

[image: ]
B、手动连接到无线网络
[image: ]

C、手动配置连接到无线网络的网络信息
[image: ]
D、更改连接设置
[image: ]
E、选择“安全”选项卡,点击“设置”更改“Microsoft：受保护的EAP（PEAP）”
[image: ]
F、选择身份证验证方法为：Huawei EAP-GTC
[image: ]
G、选择无线信号：lixin-ap-802.1x  弹出窗口输入学工号账号密码登录，一次登陆永久有效
[image: ]


右键“复制”，粘贴到电脑其他位置，解压缩后安装插件
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